北京工业大学2004～2005学年第二学期物理实验试卷
（试卷中有“@”的部分，会在试卷最后做出说明——seraph_256）

一、填空

（1）100.56有___位有效数字，科学表达式为____________________________   

（2）0.00270有___为有效数字，科学表达式为____________________________ 

（3）常数
[image: image1.wmf]p

取4位有效数字时，应写成____________________________     

（4）如下图所示，游标卡尺分度值为0.02mm，物体的长度为_________________cm   


@


（5）螺旋测微尺（千分尺）的零点读数值
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，测量某物体的长度的读数如下图所示，该物体的


实际长度为______________________mm    


@

二、按有效数字的运算规则及不确定度有效数字的有关规定改正错误
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三、写出下列函数不确定度的方差传递公式（要有推导过程）
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四、请在下列4个问题中选择2个问题回答。

（1）用惠斯登电桥测电阻时，如何时电桥较快地达到平衡，简述操作步骤。

（2）在示波器实验中，测量正弦波周期时，X轴输入的信号与观测利萨茹图形时，X轴输入的信号有何区别。

       (测量正弦波周期时，X轴输入锯齿波电压；观测利萨如图形时，X轴输入的是正弦电压)


（3）使用电位差计时，在“校准”或“测量”过程中，发现检流计的指针总朝一个方向偏转，这可能有哪些


原因造成？


（4）使用物理天平时，物和砝码应分别放在哪边的盘上，称量操作时，应注意什么？(用物理天平时，左物右码。先调节立柱铅直，气泡居中，再把游码放在左边，调节天平平衡，指针在中间)

（5）用测量显微镜测量牛顿环直径时，为什么在测量一个右50环位置时要向右多移动几环，然后再回到50


环位置开始测量，而且要求沿一个方向测量，中途不可反向？(消除空程差，空程差属系统误差)
五、规则物体密度的测定


已知圆柱体的高度为H，直径为D，质量为m的测量结果为
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，密度的计算公式：
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，推导
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的计算公式，计算
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和
[image: image17.wmf]r

D

并写出结果表达式

六、作图法处理数据


某物体作阻尼振动。其振幅y随时间t的变化关系为：
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,（A，b，为常数）


测量数据如下：
	t(s)
	y(cm)
	Iny

	1.00
	9.81
	

	2.00
	9.60
	

	3.00
	9.40
	

	4.00
	9.19
	

	5.00
	9.11
	

	6.00
	8.90
	

	7.00
	8.70
	

	8.00
	8.52
	



用作图法，求b的值。（提示：先取自然对数）
P.S.
“@”所在的地方本来是有两个图的，第一个是游标卡尺的图，第二个是螺旋测微计的图，由于水平有限，这


两个图我就没有画出来，大家只要能掌握游标卡尺和螺旋测微计的读数这两个题就可以做了。给大家带来的不


便还请大家谅解……
答案：

一.

（1）5  1.0056*102   （2）3  2.70*10-3  （3）3.142  （4）2.148  （5）5.165

二.

（1）D=10.345加减0.011 mm

（2）L=15.5加减0.5 cm

（3）T=8.4加减0.4 s
（4）0.0221*0.221=0.000488

（5）1.2*0.51=0.61
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