2005-2006第二学期2005级“物理实验III-1”期末考试试卷（C卷）
一、填空、选择、简答题（任选4题，若多答则按前4题记分）（在选择的题上画圈）（8分）
1  单双臂电桥测量电阻值的适用范围是：(

)   B
（A）单双臂电桥都可以测量任何阻值的电阻；
（B）单臂电桥适用于测量中值电阻，而双臂电桥适用于测量低值电阻；
（C）双臂电桥只适用于测量低值电阻；而单臂电桥测量电阻的范围不受限制；
（D）单臂电桥只适用于测量低值电阻；而双臂电桥测量电阻的范围不受限制；
2 误差按照性质可分为两种类型，即_________和_________。  系统误差  随机误差
3 进行十一线电位差计实验时，在工作电流标准化的过程中，检流计始终单方向偏转，不指零，其原因为：A
[image: image1.png]


（A）标准电池接反


（B）检流计灵敏度不高
（C）电阻丝不均匀


（D）工作电源过高
4 在上图中画出x偏转板上的信号波形：
[image: image35.png]



[image: image36.png]U (»




5 探测线圈处于什么条件下毫伏表的读数最大？毫伏表读数最小，又说明什么问题？
答：
当线圈T的法线n与Bm(磁感应强度)方向重合时，毫伏表读数最大。
毫伏表读数最小，说明此线圈T的法线n与磁感应强度Bm垂直，即θ=90度
6 在进行n次测量的情况下，任一次测量的标准偏差为：A
(A)[image: image2.png]


  
(B)[image: image4.png]


  
(C)[image: image6.png]


  

(D)[image: image8.png]2 Ivil
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7 用螺旋测微计计量长度时，测量值=末读数—初读数，初读数是为了消除(

)  A
(A) 系统误差


(B)偶然误差


(C)过失误差


(D)其他误差
8 分光计的刻度上有720个分格，每一格为30’，角游标的30个分格对应着刻度盘上的29个分格，该游标的分度值为____________。1’
二、有效数字及运算（6分）
1.计算下列函数有效数的结果：
(1) x=9.80,

lnx=________   2.282
(2)
x=5.84,

[image: image10.png]


=________   2.42
(3)
x=0.5275,  [image: image12.png]sin X



=________ 0.009026
2.把下列各数按数字修约规则取为四位有效数字
(1)
21.495 [image: image14.png]


 _______   21.50
(2)
43.465 [image: image16.png]


 _______   43.46
(3)
8.1308 [image: image18.png]


 _______   8.131
三、推导不确定度传递公式（8分）
(1) N=x+y+2z
(2) f=[image: image20.png]



  (a≠b)
四、（６分）在单摆测重力加速度实验中，用
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计算重力加速度。已获得摆长
[image: image22.wmf]l

与周期
[image: image23.wmf]T

的测量结果为：
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写出表示重力加速度
[image: image26.wmf]g

的测量结果，即：


要求推导出不确定度的方差传递公式
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g

g

D

=



计算出不确定度
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最后写出测量结果
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五、（6分）（16分）用伏安法测电阻，数据表如下
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要求作
[image: image33.wmf]IV
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曲线，并根据曲线计算电阻
[image: image34.wmf]R
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