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1、 选择题（每题2分，共15题，共30分）
题1-1 在下列关于应变的说法中，       是错误的。
   A. 应变分正应变和切应变两种；
B. 应变是变形的度量；
   C. 应变是位移的度量；
D. 应变是无量纲的量。
题1-2关于应力的概念，下面说法不正确的是   。

A. 同一截面上不同点的应力一般不相同；B. 同一点不同截面上的应力一般也不相同；C. 应力表征了内力在截面上各点的分布情况；
D. 两个具有同样大小和形状的截面，如果它们的内力完全相同，则其上各点应力也相同。

题1-3图示两单元体虚线表示其受力后的变形情况,两单元体切应变
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为       。
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[image: image2.wmf]a

，
[image: image3.wmf]a

；B、0，
[image: image4.wmf]a

；C、0，
[image: image5.wmf]a

2

；D、
[image: image6.wmf]a

，
[image: image7.wmf]a

2


[image: image47.jpg]


[image: image8.jpg]



                                      题1-3图                           
题1-4图示桁架结构，各杆的EA相同。在水平拉力P作用下，节点A将向     方向移动。
A、 右上；B、水平；C、右下；D、左下。  
题1-5低碳钢试件进入屈服阶段后，表面会沿       出现滑移线。
    A、横截面；B、纵截面；C、
[image: image9.wmf]max

s

所在面；D、
[image: image10.wmf]max

t

所在面。
题1-6如图所示拉杆用四个直径相同的铆钉固定在连接板上，拉杆和铆钉的材料相同．设拉力为P，拉杆厚度为t，铆钉直径d，材料挤压许用应力为[σc]．则铆钉的挤压强度条件为        。
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题1-7下列图形对各自形心轴y、z的惯性矩之间的关系为        。
A、
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题1-8设钢、铝两根等直圆轴具有相等的最大扭矩和最大单位长度扭转角，则钢、铝轴的最大切应力
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t

和
[image: image21.wmf]al

t

的大小关系是________。
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 ；         D.不确定。

题1-9如图所示的两铸铁梁，材料相同，承受相同的载荷F。则当F增大时，破坏的情况是         。
A、同时破坏；    B、（a）梁先坏；    C、（b）梁先坏。

[image: image25]
题1-10关于一点的应力状态，下列论述正确的是     。

A. 正应力为零的截面上，切应力一定是最大值或最小值；

B. 切应力为零的截面上，正应力一定是最大值或最小值；

C. 切应力为最大和最小的截面上，其正应力总是大小相等、正负号相反；

D. 切应力为最大和最小的截面上，正应力必为零。

题1-11 受力构件危险点处的应力状态如图。材料为Q235钢，许用应力
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。对该点进行强度校核时，下列强度条件表达式中正确的为         。
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题1-11图                                  题1-12图
题1-12 图示结构的变形协调条件为：          。
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题1-13若构件内危险点的应力状态为二向等拉，则除        强度理论以外，利用其它三个强度理论得到的等效应力是相等的。

A. 第一；          B. 第二；          C. 第三；          D. 第四。

题1-14 梁的横截面如图，C为截面形心。外力作用面在纵向平面a-a内。其中图      所示截面梁发生斜弯曲变形。
[image: image51.bmp]
题1-14图                                     题1-15图
题1-15 图示交变应力的循环特征r=          。
A、-l    B、 -0.5    C、0    D、 0.5
二、计算题（共6题，70分）

题2–1支架如图所示，载荷F，三杆的材料相同弹性模量为E，AB、AD长度为a，各杆的横截面面积均为A。 试画出受力图和变形图，并求各杆的内力。（15分）


题2-2如图示铸铁外伸梁，截面为槽形，其y1=140mm，y2=80mm， IZ=4.8×107mm4。已知q=10kN/m，P=20kN，D点的支反力为35kN，方向竖直向上，B点的支反力为5kN，方向竖直向上。材料的许用拉应力[σt]=40MPa，许用压应力[σc]=140MPa。试（1）画出梁的剪力图和弯矩图;（2）校核梁的正应力强度；（3）若用积分法求其挠度和转角时，其边界条件和连续光滑性条件是什么（20分）
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                                      题2-2图
题2-3 图示薄壁圆筒，其内径
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，试根据第三强度理论确定壁厚
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题2-4 如图所示，千斤顶丝杠的内径d=52mm，最大伸出长度L=70cm，材料为Q235钢，E=200GPa，λp=100, λ0=60，规定的稳定安全系数nst=3，若简化为B端固定、A端自由的压杆时，试求压杆的许可载荷。（10分）
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                                                                 题2-4图
题2-5 直径为
[image: image45.wmf]mm
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的等圆截面直杆承受xoy平面外力偶矩M和转矩T作用，如图所示。在杆表面A点沿着轴向、B点沿与轴线成450方向贴应变片，测得线应变εA=200×10-6和εB45˚=150×10-6，材料弹性模量E=200GPa，泊松比ν=0.25，[σ]=100MPa，试求外力偶矩M和转矩T，并按第四强度理论校核其强度。（15分）
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题1-6图
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